**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА КОНКУРСНУЮ ПРОДУКЦИЮ**

**СИСТЕМА ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ**

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА :** безопасная эндодонтическая обработка канала методом ошкуривания внутренних стенок

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :**

- Конструктивно система эндодонтических файлов представляет собой витой конусный стержень, свитый из стальных нитей диаметром 0,03 мм.

- Файлы снабжены цветокодированными стопперами.

- Размеры файлов :

0,22 х 20 мм – *цветовой код* СЕРЫЙ

0,34 х 25 мм – *цветовой код* ЧЕРНЫЙ

0,29 х 25 мм – *цветовой код* ЗЕЛЕНЫЙ

0,26 х 25 мм – *цветовой код* СИНИЙ

0,23 х 25 мм – *цветовой код* КРАСНЫЙ

0,21 х 25 мм – *цветовой код* ЖЕЛТЫЙ

Финишная щеточка - *цветовой код* ЧЕРНЫЙ

Эндодонтический привод

- Скорость вращения 6500 об/мин

- Одноразовая фрикционная пластиковая головка

- Аккумуляторное электропитание

- Крепление файлов в головке за счет трения

- Сетевое зарядное устройство 220 V, 50-60 Гц

**УПАКОВКА :**

Файлы расфасованы по 10 штук в пластиковой коробке,

по пять коробок в упаковке

Состав упаковки 50 файлов

Головки расфасованы по 12 штук в коробке